|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO dla lekkiego samochodu | Uwagi  *oraz sposób przyznawania punktacji* | SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE  WYKONAWCY\* |
| I. | **Pojazd** |  |  |
| 1.1 | 1. Samochód z podwójną kabiną na ramie, kabina jednoczęściowa stalowa,  2. Przystosowany do przewozu min. 5 osób,  3. Dopuszczalna masa całkowita do3500 kg,  5. Silnik o pojemności min. 1,8 l o mocy min. 140 KM, z zapłonem samoczynnym  z turbodoładowaniem spełniający, aktualnie obowiązujące normy,  6. Skrzynia biegów manualna 6 stopniowa + wsteczny,  7. Moment obrotowy min. 300 Nm,  8. Rok produkcji 2021 | Należy podać markę, model i typ podwozia oraz typ i moc nominalną silnika  Za każdy 5 KM pojazdu powyżej wartości min. wymaganej przez zamawiającego przydzielone zostanie 5 pkt przy czym maksymalnie uzyskać można **40 pkt**  Należy podać rodzaj oraz typ zastosowanej skrzyni biegów (oznaczenie producenta)  Parametr punktowany przy ocenie ofert (kryterium parametry techniczne):  - skrzynia biegów manualna – 0 pkt  - skrzynia biegów zautomatyzowana – **10 pkt**  - skrzynia biegów automatyczna – **20 pkt** |  |
| 1.2 | Napęd na jedną oś lub z funkcją napędu 4x4 . | Należy podać rodzaj napędu.  Parametr punktowany przy ocenie ofert (kryterium parametry techniczne):  - brak możliwości odłączenia osi przedniej (stały napęd 4x4) **– 0 pkt**  - możliwości odłączenia osi przedniej (napęd rozłączany 4x4) **– 20 pkt** |  |
| 1.3 | Minimalny prześwit podwozia (pod osią) – min. 160 mm | Należy podać faktyczny prześwit pod osią.  Parametr punktowany przy ocenie ofert (kryterium parametry techniczne):  Za każdy pełne 10mm powyżej wartości  h = 160 mm – 4pkt.  Maksymalnie **20 pkt.** |  |
| 2. | **Wyposażenie standardowe pojazdu:** |  |  |
| 2.1 | -Boczne przeszklenie w części osobowej,  - Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu,  - Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką ,  - Wykładzina podłogi – w kabinie – gumowa, łatwa w czyszczeniu,  - Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy + gniazdo USB,  - Elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy, - Centralny zamek sterowany pilotem, - ABS na 4 koła, sterowany elektronicznie  - Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (  - Poduszka powietrzna – kierowcy + pasażer,  - Układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach (HSA),  - Układ wspomagania awaryjnego  - Klimatyzacja manualna lub automatyczna,  - Immobiliser ,  - Komputer pokładowy (wskazujący temperaturę zewnętrzną, średnie zużycie paliwa, zasięg),  - Kolumna kierownicza – regulowana w dwóch płaszczyznach,  - Gniazdo 12V w kabinie kierowcy,  - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego kierowcy, podłokietnik kierowcy, regulacja fotela w czterech kierunkach lub z zawieszeniem pneumatycznym, z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, fotel pasażera z regulacją wzdłużną i pochylenia oparcia,  - Zbiornik paliwa min. 70 litrów, -Pełnowymiarowe koło zapasowe,  - Światła do jazdy dziennej,  - Przednie lampy przeciwmgielne i tylne,  - Radioodtwarzacz AM/FM z Bluetooth oraz gniazdem USB odczyt MP3, antena  i 4 głośniki z przodu,  - Elektrycznie podgrzewana przednia szyba,  - Elektrycznie regulowane oraz podgrzewane lusterka boczne, |  |  |
| 3. | Zabudowa |  |  |
| 3.1 | -Pojazd wyposażony w zabudowę z bocznymi szybami uchylnymi,  -Wewnątrz kuweta skrzyni |  |  |