Szprotawa, <el:data>21.03.2022</el:data><el:kod\_kreskowy></el:kod\_kreskowy>

**<el:adresat>**

**Do wszystkich Wykonawców**

Nr sprawy: <el:nr\_sprawy>ZP.271.12.2022

</el:nr\_sprawy>

**Dotyczy : Zakup i montaż windy w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach realizacji projektu pn. „ Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej  z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”**

**Odpowiedzi na zapytania do SWZ**

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn.) odpowiada na otrzymane zapytania do SWZ:

**Pytania Wykonawcy:**

Dotyczy: PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO IX. Szczegółowy opis rozwiązań

Wymagane parametry dźwigu:

1.Pytanie- czy zamiast „Napęd hydrauliczny z zaworem proporcjonalnym zapewniającym łagodne starty i zatrzymania, łagodna jazda kabiny z prędkością nie mniejszą niż 0,30 m/s” można zastosować Napęd elektryczny zapewniający łagodne starty i zatrzymania, łagodna jazda kabiny z prędkością 1,0 m/s

2.Pytanie- czy zamiast „Udźwig 630 kg lub 8 osób” można zastosować Udźwig 900 kg lub 12 osób

3.Pytanie- czy zamiast „liczba przystanków i dojść:4” można zastosować liczba przystanków i dojść:5

4.Pytanie- czy zamiast „kabina o wymiarach S x G x M 2400 x 2500 x 2100, ściany kabiny przeszklone szkłem bezpiecznym w ramach ze stali nierdzewnej, faktura „Len” gr 1,5 mm z poprzecznym podziałem na wysokości barierki ” można zastosować kabina o wymiarach S x G x M  900 x 900 x 2100, ściany kabiny przeszklone szkłem bezpiecznym w ramach ze stali nierdzewnej, faktura „Len” gr według rozwiązań producenta”

5.Pytanie- czy zamiast „Lustro w kabinie: na bocznej ścianie nad poręczą” można zastosować Lustro w kabinie: bez lustra

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

Ad. 1. Należy przyjąć dźwig o napędzie elektrycznym

Ad. 2. Należy przyjąć udźwig 900kg oraz dopuszczalna liczbę osób 12

Ad. 3. Zamawiający błędnie określił liczbę przystanków powinno być 5 przystanków

Ad. 4. Z uwagi na udźwig należy przyjąć kabinę 140x140x210cm

Ad. 5. Należy zamontować windę bez lustra wewnątrz kabiny.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn) - dział IXI "Środki ochrony prawnej".

Z poważaniem