Szprotawa, <el:data>06.06.2022</el:data>

<el:kod\_kreskowy></el:kod\_kreskowy> **<el:adresat>**

**Do wszystkich Wykonawców**

Nr sprawy: <el:nr\_sprawy>ZP.271.29.2022

</el:nr\_sprawy>

**Dotyczy: „Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Siecieborzyce, Leszno Dolne , Borowina ,Sieraków w gminie Szprotawa**

**Odpowiedzi na zapytania do SWZ oraz**

**informacja o zmianach wprowadzonych do SWZ**

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 284 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn.zm.) odpowiada na otrzymane zapytania do SWZ oraz wprowadza zmiany do zapisów SWZ tj.

**Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SWZ:**

1. W rozdziale 12 ust1 zamawiajacy w związku ze zmiana terminu składania ofert zmienia również termin związania z ofertą w związku z powyższym ust 1 przykmuje następujące brzmienie:

*Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia* ***14.07.2022*** *r Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.*

*2.* Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SWZ (Oświadczenie Wykonawcy) –zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma, należy traktować ten załącznik jako aktualnie obowiazujacy, poprzednią wersję załącznika należy traktować jako nieaktualną.

3. Zamawiający koryguje wysokość wymaganego ubezpieczenia OC Wykonawcy określonego w paragrafie 5 ust 2 pkt 22) umowy na zgodne z wymogami SWZ. Tym samym zdanie pierwsze paragrafu 5 ust. 2 pkt 22) załącznika nr 6 do SWZ przyjmuje brzmienie: *Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną minimum 500.000,00 zł przez cały okres realizacji umowy.*

*4. W rozdziale 19 SWZ dodaje się ustepy 9,10,11,12 o następującch brzmieniach:*

*9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:*

*-zaświadczenia, o którym mowa w ust 2 pkt 1) b) - zaświadczenie albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,*

*-zaświadczenia o których mowa w ust 2 pkt 1) c) lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust 2 pkt 1) d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:*

*a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,*

*b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.*

*10. Dokumenty, o których mowa w ust 2 pkt 1) b),c),d) , powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.*

*11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 2 pkt 1) b),c),d) , lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.*

*12. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienie z ust 2 pkt 1) b),c),d) stosuje się odpowiednio.*

**W postepowaniu zostały złożone następujące zapytania do SWZ:**

Po wnikliwym zapoznaniu się z dokumentacją przetargową, projektami budowlanym i przedmiarami

robót na wykonanie robót stanowiących przedmiot zamówienia, zwraca się z prośbą o wyjaśnienie

następujących zapisów zawartych w SWZ i jej integralnych załącznikach oraz innych warunków związanych z przygotowaniem oferty przetargowej, a zwłaszcza jej ceny.

**Pyt 1.** CZĘŚĆ II zamówienia- „Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w

obrębie miejscowości Leszno Dolne w gminie Szprotawa Zamawiający w SWZ oraz projekcie umowy w § 1 Definicje ust. 1 i 2 , zawarł zapisy:

„SWZ Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, budowa dróg w ramach zadania pn.:

„Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości

Siecieborzyce, Leszno Dolne , Borowina ,Sieraków w gminie Szprotawa

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową (modernizacją) dróg

dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Siecieborzyce, Leszno Dolne , Borowina

,Sieraków w gminie Szprotawa. Podstawowy zakres inwestycji obejmuje modernizację jezdni poprzez

wykonanie koryta na całe szerokości jezdni, ułożenie wyprofilowanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie i wyprofilowanie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wyrównanie, wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w uproszczonej dokumentacji technicznej , przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - dokumenty te stanowią załączniki do SWZ.

2. Szczegółowy zakres i opis robót stanowi:

1) Uproszczona dokumentacja Projektowa,

2) Przedmiar robót,

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

Projekt umowy - § 1. Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1.Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej integralną część umowy.

2.Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.

Rozdział 14. Opis sposobu przygotowania oferty

10.Wraz z ofertą, sporządzoną na Formularzu oferty – stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ,

Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

5)Kosztorys ofertowy sporządzony w sposób wskazany w Rozdziale 15 ust. 3 SWZ.

Rozdział 15. Sposób obliczania ceny

1. Podstawą do określenia ceny oferty jest SWZ wraz z załącznikami, a w szczególności Projekt

budowlany, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Przedmiar robót.

2. Wykonawca określi cenę za przedmiot zamówienia za pomocą kosztorysu ofertowego uwzględniając wszystkie pozycje Przedmiaru robót.

3. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, powinien zawierać stronę

tytułową przedstawiającą cenę, narzuty, oraz w formie tabelarycznej liczbę porządkową, podstawę

wyceny, opis pozycji, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową, wartość na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z tabelą elementów scalonych, zestawieniem robocizny, materiałów, sprzętów”

Prosimy o wyjaśnienie , czy cenę oferty należy WYCENIĆ uwzględniając w pierwszej kolejności

zapisy podane w UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ załączonej do

dokumentacji przetargowej, czy wyłącznie w oparciu o załączone PRZEDMIARY ROBÓT.

Jaka będzie obowiązywać, w przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót

budowlanych określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków stron, kolejność ważności

dokumentów:

Powyższe związane jest m.in. z różnic jakie występują w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót. W opisie technicznym projektu budowlanego na Przebudowę drogi gminnej nr 005918F

dz. 198/2 w m. Leszno Dolne opracowanego w marcu 2022 roku

w pkt 2. Przedmiot i Zakres Inwestycji, projektant zawarł zapis:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 005918F w m. Leszno Dolne w obrębie działki o nr ew. 198/2.

Planowane roboty budowalne:

Korytowanie

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5mm gr. 20 cm

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC8W gr. 4 cm

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm

Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm gr. 10 cm

Rozbiórka istniejącego chodnika,

Budowa nowego chodnika w ciągu istniejącego wraz z podbudową z kruszywa naturalnego.

Odtworzenie wszystkich istniejących zjazdów w technologii i konstrukcji zgodnej z konstrukcją na trasie głównej. Za wyjątkiem zjazdów w obrębie chodnika. Pod zjazdami w obrębie chodnika należy wykonać dodatkową warstwę podbudowy z piasku stabilizowanego cementem 15 MPa gr. 10 cm.

w pkt. 6 Stan Projektowany, projektant zawarł zapis:

Początek inwestycji zlokalizowano w km 0+000. Zakończono w km 0+430

Parametry techniczne:

Długość przebudowy: 430 m

Szerokość nawierzchni – 4,5 m

Szerokość poboczy - 2 x 0,5 m

Szerokość chodnika – 1,5 m

Nawierzchnia jezdni:

Warstwa ścieralna AC8S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca AC8W gr. 4 cm

Kruszywo naturalne 0/31,5 mm gr. 20 cm

Pobocza z kruszywa naturalnego 0/31,5mm gr. 10 cm – 2 x 0,5 m

w pkt.8 Uzbrojenie terenu, projektant zawarł zapis:

Na obszarze inwestycji znajduje się uzbrojenie terenu. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy uzgodnić z zarządcami sieci warunki wyniesienia do wysokości nawierzchni istniejących studni, nawiertek, włazów, skrzynek. Wyniesienie, wyprofilowanie powyższych urządzeń Wykonawca wykona na swój koszt.

Wszystkie prace przy uzbrojeniu terenu należy wykonywać tylko i wyłączenie w uzgodnieniu z zarządcami sieci.

a w pkt. 9 Technologia Wykonania Robót, projektant zawarł zapis:

Wyznaczyć geodezyjnie przebieg drogi gminnej, następnie wykorytować, wyprofilować oraz zagęścić grunt istniejący do stopnia zagęszczenia Id≥0,67. Wykonać podbudowę z kruszywa naturalnego. Po zagęszczeniu i odpyleniu podbudowy należy skropić ją emulsją asfaltową. Po odparowaniu emulsji wykonać warstwę

wiążącą z betonu asfaltowego AC8W gr. 4 cm. Do wykonania warstwy wiążącej wykonawca ma obowiązek użyć walca gumowego. Skropić warstwę wiążącą emulsją asfaltową. Po odparowaniu emulsji wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm. Uzupełnić pobocza kruszywem naturalnym

0/31,5mm - 2x 0,5m. Rozebrać istniejący chodnik. Materiał z rozbiórki należy przewieźć w miejsce

wskazane przez Zamawiającego lub zutylizować na swój koszt, na polecenie Zamawiającego. Ułożyć

krawężniki oraz obrzeża betonowe na ławie betonowej z oporem C12/15. Wykonać podbudowę z kruszywa naturalnego 0/31,5mm gr. 10 cm. Ułożyć betonową kostkę brukową gr. 8 cm. Kształt oraz kolor należy uzgodnić z Zamawiającym. Kostkę układać na podsypce cementowo piaskowej 1:5 lub miale bazaltowym.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek przestawić Zamawiającemu do akceptacji

wnioski materiałowe oraz proponowaną technologię robót. Dokładny przebieg drogi należy uzgodnić z Zamawiającym.

W ramach zadania Wykonawca ma obowiązek odtworzyć wszystkie istniejące zjazdy w technologii

i konstrukcji zgodnej z trasą główną. Zjazdy w obrębie chodnika wykonać z kostki oraz wzmocnić

konstrukcję piaskiem stabilizowanym cementem.”

natomiast w załączonym przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczących robót na zjazdach i chodniku, dodatkowo zwiększyła się długość planowanego odcinka drogi do przebudowy z 430 m do 500 m, a także brak jest podanej ilości i rodzaju urządzeń obcych do regulacji.

Czy w przypadku pominięcia robót na zjazdach i przy regulacji urządzeń obcych wykonawca rozliczy je jako roboty dodatkowe zgodnie z postanowieniami § 12. Roboty dodatkowe lub zamienne umowy? W opisie technicznym projektu budowlanego na Przebudowę wewnętrznej drogi gminnej dz. nr ew. 159/6

w m. Leszno Dolne opracowanego w marcu 2022 roku

w pkt. 6 Stan Projektowany, projektant zawarł zapis:

Początek inwestycji w km 0+000 zakończono w km 0+700

Parametry techniczne:

Długość przebudowy – 700,0 m

Szerokość – 3,0 m

Szerokość poboczy - 2 x 0,5m

Rodzaj nawierzchni – naturalna z kruszywa.

a w pkt. 9 Technologia Wykonania Robót, projektant zawarł zapis:

Wyznaczyć geodezyjnie przebieg drogi gminnej, następnie wykorytować, wyprofilować oraz zagęścić grunt istniejący do stopnia zagęszczenia Id≥0,67. Ułożyć warstwę odcinającą z geowłókniny lub piasku stabilizowanego cementem. W miejscach wykonania geowłókniny ułożyć warstwę separacyjną z piasku gr. 10 cm pod nawierzchnią oraz poboczami. Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm gr. 10

cm. Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/16 mm gr. 10 cm. Uzupełnienie poboczy z kruszywa naturalnego.

natomiast w załączonym przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczących robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej z geowłókniny lub piasku stabilizowanego cementem oraz wykonania warstwy separacyjnej z piasku gr. 10 cm pod nawierzchnią oraz poboczami.

Prosimy o wyjaśnienie tej nieścisłości pomiędzy dokumentami przetargowymi.

**Odpowiedz Zamawiającego na Pyt. nr 1:**

Ofertę należy wycenić w oparciu o w pierszej kolejności uproszczona dokumentacje techniczna oraz opis techniczny, przedmiar robót jest traktowany jako element pomocniczy który Wykonawca może wykorzystać przy kalkulowaniu oferty.

Zamawiający zalącza do niniejszego pisma poprawione dokumenty Opis techniczny oraz przedmiar robót korygujące zaistniałe rozbieżności.

**Pyt. 2.** Część III zamówienia- „Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych

w obrębie miejscowości Sieraków w gminie Szprotawa

Zamawiający w SWZ oraz projekcie umowy w § 1 Definicje ust. 1 i 2 , zawarł zapisy:

„SWZ Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia

3. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, budowa dróg w ramach zadania pn.:

„Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości

Siecieborzyce, Leszno Dolne , Borowina ,Sieraków w gminie Szprotawa

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową (modernizacją) dróg

dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Siecieborzyce, Leszno Dolne , Borowina

,Sieraków w gminie Szprotawa. Podstawowy zakres inwestycji obejmuje modernizację jezdni poprzez

wykonanie koryta na całe szerokości jezdni, ułożenie wyprofilowanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie i wyprofilowanie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wyrównanie, wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w uproszczonej dokumentacji technicznej , przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - dokumenty te stanowią załączniki do SWZ.

4. Szczegółowy zakres i opis robót stanowi:

4) Uproszczona dokumentacja Projektowa,

5) Przedmiar robót,

6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

Projekt umowy - § 1. Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1.Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej integralną część umowy.

2.Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.

Rozdział 14. Opis sposobu przygotowania oferty

10.Wraz z ofertą, sporządzoną na Formularzu oferty – stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ,

Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

5)Kosztorys ofertowy sporządzony w sposób wskazany w Rozdziale 15 ust. 3 SWZ.

Rozdział 15. Sposób obliczania ceny

4. Podstawą do określenia ceny oferty jest SWZ wraz z załącznikami, a w szczególności Projekt

budowlany, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Przedmiar robót.

5. Wykonawca określi cenę za przedmiot zamówienia za pomocą kosztorysu ofertowego uwzględniając wszystkie pozycje Przedmiaru robót.

6. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, powinien zawierać stronę

tytułową przedstawiającą cenę, narzuty, oraz w formie tabelarycznej liczbę porządkową, podstawę

wyceny, opis pozycji, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową, wartość na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z tabelą elementów scalonych, zestawieniem robocizny, materiałów, sprzętów”

Prosimy o wyjaśnienie , czy cenę oferty należy WYCENIĆ uwzględniając w pierwszej kolejności

zapisy podane w UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ załączonej do

dokumentacji przetargowej, czy wyłącznie w oparciu o załączone PRZEDMIARY ROBÓT.

Jaka będzie obowiązywać, w przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót

budowlanych określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków stron, kolejność ważności

dokumentów:

Powyższe związane jest m.in. z różnic jakie występują w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót. W opisie technicznym projektu budowlanego na Przebudowę drogi gminnej nr 005908F oraz

wewnętrznej drogi gminnej ob. Sieraków, opracowanego w marcu 2022 roku

w pkt. Przedmiot Opracowania, projektant zawarł zapis:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa publicznej drogi gminnej nr 005908F w obrębie działek o nr ew. 125, 110 oraz drogi wewnętrznej w obrębie działek o nr ew. 113 ob. Sieraków.

w pkt. 2 Przedmiot i Zakres Inwestycji, projektant zawarł zapis:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 005908F oraz wewnętrznej drogi gminnej.

Planowane roboty budowalne:

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC8W gr. 4 cm

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm

Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm

Odtworzenie wszystkich istniejących zjazdów w technologii i konstrukcji zgodnej

z konstrukcją na trasie głównej.

w pkt. 6 Stan Projektowany

ppkt. 6.1.Publiczna droga gminna – droga gminna nr 1, projektant zawarł zapis:

Początek inwestycji zlokalizowano w km 0+000. Zakończono w km 1+700

Parametry techniczne:

Długość przebudowy: 1.700,0 m

Szerokość nawierzchni – 4,2 m

Szerokość poboczy - 2 x 0,5 m

Nawierzchnia jezdni:

- warstwa ścieralna AC8S gr. 4 cm

- warstwa wiążąca AC8W gr. 4 cm

Pobocza z kruszywa naturalnego 0/31,5mm gr. 10 cm – 2 x 0,5 m

Ponadto należy odtworzyć wszystkie istniejące zjazdy w technologii zgodnej z trasą główną.

w pkt.8 Uzbrojenie terenu projektant zawarł zapis:

Na obszarze inwestycji znajduje się uzbrojenie terenu. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy

uzgodnić z zarządcami sieci warunki wyniesienia do wysokości nawierzchni istniejących studni, nawiertek, włazów, skrzynek. Wyniesienie, wyprofilowanie powyższych urządzeń Wykonawca wykona na swój koszt. Wszystkie prace przy uzbrojeniu terenu należy wykonywać tylko i wyłączenie w uzgodnieniu z zarządcami sieci.

W pkt.9. Technologia Wykonania Robót projektant zawarł zapisy:

Wyznaczyć geodezyjnie przebieg dróg gminnych oraz potwierdzić ich przebieg

u Zamawiającego. Dopuszcza się po uzyskaniu zgody Projektanta oraz Zamawiającego wprowadzenie

korekt przebiegu dróg. Po wyznaczeniu przebiegu dróg należy oczyścić ich nawierzchnie uzupełnić ubytki masą na gorąco. Wykonać wcinki na początku i końcu przebudowywanych odcinkach. Minimalna długość wcinki 5 m / 1 cm. Spryskać nawierzchnię emulsją asfaltową. Po odparowaniu emulsji wykonać warstwę wiążącą (wyrównawczą) gr. 4 cm. Dopuszcza się zmiany grubości przy zachowaniu średniej grubości dla warstwy wyrównawczej. Spryskać nawierzchnie emulsją asfaltową. Po odparowaniu emulsji wykonać warstwę ścieralną. Nie dopuszcza się stosowania na warstwie ścieralnej w ciągu tras głównych spoin podłużnych i spoin poprzecznych za wyjątkiem połączeń nowej nawierzchni ze starą nawierzchnia.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek przestawić Zamawiającemu do akceptacji

wnioski materiałowe oraz proponowaną technologię robót. Dokładny przebieg drogi należy uzgodnić z Zamawiającym.

W ramach zadania Wykonawca ma obowiązek odtworzyć wszystkie istniejące zjazdy w technologii i

konstrukcji zgodnej z trasą główną.

natomiast w załączonym przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczących robót na zjazdach i chodniku, dodatkowo zwiększyła się długość planowanego odcinka drogi do przebudowy z 1700 m do 2.020 m, w tym odcinka do wybudowania o długości 220 m, którego nie zawiera załączona dokumentacja projektowa, a także brak jest podanej ilości i rodzaju urządzeń obcych do regulacji.

Czy w przypadku pominięcia robót na zjazdach i przy regulacji urządzeń obcych wykonawca rozliczy je jako roboty dodatkowe zgodnie z postanowieniami § 12. Roboty dodatkowe lub zamienne umowy?

W poz. 12 przedmiaru robót zawarto zapis:

„Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - wyrównanie istniejącej nawierzchni

Krotność = 0,5”

Prosimy o wyjaśnienie czy wyrównanie nawierzchni należy wycenić i wykonać zgodnie z dokumentacja o grubości 4,0 cm, czy zgodnie z przedmiarem grubości 2,0 cm.

Prosimy o wyjaśnienie tej nieścisłości pomiędzy dokumentami przetargowymi.

**Odpowiedz Zamawiającego na pyt. nr 2 do SWZ:**

Ofertę należy wycenić w oparciu o w pierszej kolejności uproszczona dokumentacje techniczna oraz opis techniczny, przedmiar robót jest traktowany jako element pomocniczy który Wykonawca może wykorzystać przy kalkulowaniu oferty.

Zamawiający zalącza do niniejszego pisma poprawione dokumenty Opis techniczny oraz przedmiar robót korygujące zaistniałe rozbieżności.

**Pyt. 3**.Zamawiający w Rozdziale 2. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 8 zawarł zapis:

„8.Termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które będzie oceniane zgodnie z Rozdziałem 18 SWZ. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej gwarancji i rękojmi przez Wykonawcę na wykonane roboty budowlane oraz użyte/ dostarczone materiały na okres 36 miesięcy,

licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/ dostarczone materiały na okres maksymalnie 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „okres gwarancji i rękojmi”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/ dostarczone materiały na okres 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji i rękojmi).”

Czy gwarancja ta dotyczy również odcinka o nawierzchni nieulepszonej kamiennej planowanej do wykonania w m. Leszno Dolne na dz. gr. nr 159/6 o długości 700,00 m i powierzchni 2100,00 m2?

Z uwagi na fakt, że jest to nawierzchnia nieulepszona naszym zdaniem należałoby w celu jej ochrony

trwałości wykonać choć jej zaklinowanie masą bitumiczną lub powierzchniowe utrwalenie, a w przypadku odstąpienia od tych robót skrócić okres gwarancji dla tego odcinka drogi do 24 miesięcy.

Powyższe zapytania związane są z faktem konieczności rzetelnej wyceny, przez

wszystkich oferentów, przewidzianych do wykonania robót za ich ryczałtowe wynagrodzenie, co

zagwarantuje przeprowadzenie przez Zamawiającego postępowanie o udzielenie zamówienia

w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości, a tym samym spełnienie postanowień art.16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zmianami).

**Odp. Zamawiającego na pyt .3**

Zamawiajacy informuje ,że na zakres do wykonania tj. odcinek o nawierzchni nieulepszonej kamiennej planowanej do wykonania w m. Leszno Dolne na dz. gr. nr 159/6 o długości 700,00 m i powierzchni 2100,00 m2 gwarancja nie będzie kryterium oceny ofert i wymagane będzie od Wykonawcy na ten zakres udzielenie gwarancji 24 –m-cy.

**Pyt 4)** Kosztorys dotyczący miejscowości Sieraków – pozycja nr 10 „Mechaniczne ścinanie

poboczy o grubości 10 cm wraz z utwardzeniem poboczy tłuczniem” = 340,00 m2.

Zgodnie z zamieszczoną dokumentacją techniczną należy wykonać pobocza na całej

długości drogi, obustronnie o szerokości 0,50 m – 1700,0 m x 2 strony x 0,50 m =

1700,00 m2. Prosimy o dokonanie korekty zamieszczonego kosztorysu.

**Odp. Zamawiającego na pyt. nr 4**

Ofertę należy wycenić w oparciu o w pierszej kolejności uproszczona dokumentacje techniczna oraz opis techniczny, przedmiar robót jest traktowany jako element pomocniczy który Wykonawca może wykorzystać przy kalkulowaniu oferty.

Zamawiający zalącza do niniejszego pisma poprawione dokumenty Opis techniczny oraz przedmiar robót korygujące zaistniałe rozbieżności

**Pyt.5)** Kosztorys dotyczący miejscowości Sieraków – pozycja nr 12 „Nawierzchnia z

mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa

- grubość po zagęszczeniu 4 cm - wyrównanie istniejącej nawierzchni Krotność =

0,5” – zgodnie z tym opisem należy wykonać w-wę wiążącą o grubości 2 cm.

Natomiast zgodnie z zamieszczoną dokumentacją techniczną warstwa wiążąca ma

mieć 4 cm. Prosimy o odpowiedź o jakiej grubości należy wykonać warstwę

wiążącą?

**Odp. Zamawiajacego na pyt nr 5**

Zamawiający zalącza do niniejszego pisma poprawione dokumenty Opis techniczny oraz przedmiar robót korygujące zaistniałe rozbieżności

**Pyt.6)** Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia prosimy o dokonanie modyfikacji

SWZ w zakresie dokumentów wymaganych w Rozdziale 15 SWZ pkt. 3 prosimy o

rezygnację z konieczności załączenie do oferty przetargowej strony tytułowej oraz

tabeli elementów scalanych. I pozostawienie do złożenia jako załącznik jedynie

kosztorysu wykonanego w wersji uproszczonej.

**Odp. Zamawiajacego na pyt. 6**

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn.zm) "Środki ochrony prawnej".

Załaczniki

- Zaktualizowane Oświadczenie Wykonawcy zał. Nr 2 do SWZ

- Skorygowany Opis Techniczny nr dz. 159/6 ob. Leszno Dolne.

-Skorygowany Opis Techniczny Leszno Dolne w obrębie dz. o nr ew. 198/2.

-Skorygowany przedmiar robót w miejscości Sieraków.

-Skorygowany przedmiar robót w miejscowości Leszno Dolne

Z poważaniem